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Коммерческое предложение 
ЗИП и комплектующие для ТРК в наличии

Предлагаем вашему вниманию ЗИП и комплектующие, находящиеся на складе СИБАЗС и доступные к оперативной отгрузке. В ассортименте представлены совместимые аналоги китайского производства для ремонта и обслуживания ТРК, топливораздаточных кранов, рукавов, гидравлических и измерительных узлов.

	ФОТО
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	СТОИМОСТЬ
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	Насос для дизельного топлива JH-DYB-80
	Электрический самовсасывающий насос для перекачки дизельного топлива с производительностью до 80 л/мин и питанием 220 В.
	12 000 ₽
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	Насос для дизельного 
топлива JH-DYB-60
	Самовсасывающий электрический насос для перекачки дизельного топлива с производительностью до 60 л/мин. Питание от сети 220 В.
	6 500 ₽
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	Расходомер JH-J4E
	Четырехпоршневой объемный расходомер для топливораздаточных колонок и систем выдачи топлива. Предназначен для измерения объема бензина, дизельного топлива и других совместимых светлых нефтепродуктов.
	11 600 ₽
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	Измеритель объема 
для ТРК Топаз
	Объемный измеритель топлива для установки в гидравлическую систему топливораздаточной колонки. Преобразует проходящий объем топлива во вращение выходного вала измерительного узла.
	11 100 ₽
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	Кран ZVA-25
	Топливораздаточный кран ZVA-25 для работы в составе топливной линии ТРК.
	5 000 ₽
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	Кран ZVA-2 скоба 3м, 
с отломным носиком ду-16мм
	Кран ZVA-2 со скобой 3M и отломным носиком Ду 16 мм.
	3 800 ₽
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	Кран ZVA-2 скоба 8м, 
с отломным носиком ду-16мм
	Кран ZVA-2 со скобой 8M и отломным носиком Ду 16 мм.
	4 400 ₽
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	Кран топливораздаточный 
аналог OPW
	Автоматический топливораздаточный кран для отпуска бензина через ТРК и другие системы выдачи топлива. Аналог OPW 11A / 11ALPI-940L с присоединением 3/4″ BSP.
	1 650 ₽
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	Кран счетчик АЗС-25
	Раздаточный кран со встроенным механическим счетчиком для выдачи и оперативного учета дизельного топлива и других светлых нефтепродуктов. Работает без отдельного источника питания.
	3 720 ₽
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	Заправочный комплект с расходомером JH-ETP-60A
	Готовый комплект для перекачки и выдачи дизельного топлива производительностью до 60 л/мин. Работает от сети 220 В и комплектуется насосом, расходомером, рукавом и ручным пистолетом.
	13 600 ₽
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	Заправочный комплект с расходомером JH-ETP-40A
	Компактный комплект для перекачки и выдачи дизельного топлива с питанием 12/24 В. В состав входят насос, механический расходомер, рукав 4 м и ручной раздаточный пистолет.
	10 300 ₽
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	Фильтр напорный для ТРК Топаз
	Фильтрующий элемент 60 мкм с пружиной для напорной гидравлической системы ТРК «Топаз». Предназначен для очистки топлива и защиты измерительных и клапанных узлов.
	600 ₽
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	Фильтр всасывающий 
для ТРК Топаз
	Сменный фильтрующий элемент 60 мкм для всасывающей гидравлической системы ТРК «Топаз». Защищает насосный моноблок и последующие узлы от механических загрязнений.
	500 ₽
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	Фильтр аналог 
Cimtek 70016-400-30, 
Cimtek 70012-300-30
	Сменные навинчиваемые фильтры для очистки топлива от механических загрязнений в ТРК и топливораздаточных установках. Аналоги фильтров Cim-Tek серий 300 и 400.
	500 ₽
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	Адаптер фильтра 1 дюйм
	Монтажный адаптер для установки сменного топливного фильтра в линию выдачи или перекачки топлива. Предназначен для подключения фильтрующего элемента к трубопроводу или заправочному модулю.
	550 ₽
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	Моноблок для ТРК Топаз
	Механический насос ZYB-50А (ZYB-80А) со встроенной газоотделительной камерой для всасывающей гидравлики ТРК «Топаз» и перекачки топлива из подземных резервуаров.
	17 600 ₽
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	Клапан двойного действия 
MSF-25 для ТРК Топаз
	Двухступенчатый соленоидный клапан Ду 25 для высокопроизводительных топливных линий ТРК «Топаз». Снижает расход перед окончанием дозы и полностью перекрывает подачу топлива.
	5 150 ₽

	[image: ]
	Клапан двойного действия 
MSF-20 для ТРК Топаз
	Двухступенчатый электромагнитный клапан для управления подачей топлива в ТРК «Топаз». Обеспечивает основной и пониженный расход перед завершением заданной дозы.
	4 150 ₽
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	Муфта поворотно-разрывная SSB 16.1, для крана ZVA
	Поворотно-разрывная муфта SSB 16.1 для топливораздаточного крана ZVA.
	1 800 ₽
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	Муфта поворотно-разрывная SSB 16.0, для крана ZVA
	Поворотно-разрывная муфта SSB 16.0 для топливораздаточного крана ZVA.
	2 900 ₽
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	Генератор импульсов для ТРК Топаз
	Датчик FBCGQ-3 для преобразования вращения вала измерителя объема в электрические импульсы, поступающие в электронную систему ТРК.
	3 500 ₽
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	Обрывной клапан под ТРК 
аналог OPW
	Аварийный отсечной клапан для установки под топливораздаточной колонкой. Аналог однотарельчатого OPW 10BF-570L с внутренним присоединением 1 1/2″ BSP.
	2 900 ₽
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	Сильфон для ТРК Топаз
	Гофрированный сильфонный компенсатор для подключения всасывающей гидравлической системы ТРК «Топаз» к подводящему топливному трубопроводу.
	1 100 ₽
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	Гибкий подвод KPTN50-6S
	Гибкое соединение длиной 600 мм с двумя наружными резьбами 2″ для подключения топливораздаточного оборудования и трубопроводов.
	6 600 ₽
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	Гибкий подвод KPT50 угловой
	Угловое гибкое соединение длиной 600 мм с присоединениями 2″ для подключения ТРК и топливного трубопровода в стесненных условиях.
	4 300 ₽
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	Гибкий подвод KPT 40-4S
	Гибкое соединение длиной 400 мм для подключения топливораздаточного оборудования к трубопроводу. Аналог KPS KP T40-4S с присоединением 1 1/2″.
	3 900 ₽
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	Гибкий подвод KPT 40-6S
	Гибкое токопроводящее соединение длиной 600 мм для подключения ТРК к жесткому топливному трубопроводу. Аналог KPS KP T40-6S с присоединениями 1 1/2″.
	3 400 ₽
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	Фланец КС-02 для ТРК Топаз
	Соединительный фланец для монтажа сильфонного компенсатора ТРК «Топаз» к всасывающему топливному трубопроводу.
	800 ₽
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	Прокладка КС-03 для ТРК Топаз
	Уплотнительная прокладка для герметизации соединения сильфонного компенсатора с фланцем КС-02 в гидравлической системе ТРК «Топаз».
	150 ₽
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	Поворотный фитинг ДУ-25 мм
	Поворотный фитинг для топливораздаточного рукава Ду 25 мм. Предназначен для подвижного соединения рукава с раздаточным краном и уменьшения скручивания при эксплуатации.
	900 ₽
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	Поворотный фитинг ДУ-19 мм
	Поворотное соединение для топливораздаточного рукава Ду 19 мм. Снижает скручивание рукава при работе с заправочным пистолетом и облегчает маневрирование во время заправки.
	900 ₽
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	Фитинг V25
	Хромированный фитинг типа V с наружной резьбой 1″ BSP для топливораздаточного рукава с внутренним диаметром 25 мм.
	770 ₽
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	Фитинг М25
	Хромированный фитинг с внутренней резьбой 1″ BSP для топливораздаточных рукавов с внутренним диаметром 25 мм.
	770 ₽
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	Фитинг V19
	Хромированный фитинг с наружной резьбой 1″ BSP для ручной сборки топливораздаточного рукава с внутренним диаметром 19 мм.
	770 ₽
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	Фитинг М19
	Хромированный фитинг типа M с внутренней резьбой 1″ BSP для топливораздаточного рукава с внутренним диаметром 19 мм.
	770 ₽
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	Фитинг V16
	Хромированный фитинг типа V с наружной резьбой 1″ BSP для топливораздаточного рукава с внутренним диаметром 16 мм.
	670 ₽
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	Фитинг М16
	Хромированный фитинг с внутренней резьбой 1″ BSP для сборки топливораздаточного рукава с внутренним диаметром 16 мм.
	670 ₽
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	Насадки на рукава и муфты аналоги KS16 / KS21
	Сгибозащитные насадки для топливораздаточных рукавов. Устанавливаются у фитинга или муфты, защищая наиболее нагруженный участок шланга от перегиба и преждевременного износа.
	240 ₽
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	Носик крана 16 мм ER 042.7U, 
для крана ZVA-2
	Алюминиевый носик ER042.7U с условным проходом 16 мм, уплотнительным кольцом и вставкой из нержавеющей стали. Продольная канавка служит зоной контролируемого отлома при аварийной нагрузке.
	550 ₽
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	Рычаг пистолета ЕА 030,
 для крана ZVA-2
	Рычаг (гашетка) EA 030 для топливораздаточного крана ZVA-2. Выполнен из материалов, устойчивых к морозу и механическим воздействиям.
	550 ₽
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	Рычаг пистолета EA 389
	Сменный рычаг управления для топливораздаточных пистолетов типа ZVA 25 и совместимых моделей. Передает усилие оператора на механизм открытия клапана.
	550 ₽
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	Скоба аналог EG 281.8DMrm, 
для крана ZVA
	Скоба EG 281.8DMrm для топливораздаточного крана ZVA.
	1 100 ₽
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	Скоба аналог EG 281.3M, 
для крана ZVA
	Скоба EG 281.3M для топливораздаточного крана ZVA.
	720 ₽
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	Чехол ЕК 043 +ЕК 044, 
для крана ZVA-2
	Чехол для топливораздаточного крана ZVA-2. Доступен в нескольких цветовых исполнениях для визуальной маркировки раздаточного оборудования.
	160 ₽
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	Сальник ED 237 U LT, 
для крана ZVA-2
	Сальник гашетки топливораздаточных кранов ZVA, ZVA2, ZVA2GR, ZVA25, ZVA32 и аналогичных моделей. Морозоустойчивость до −40 °C.
	110 ₽
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	Фиксатор EF033
	Фиксатор рычага EF033 для раздаточных пистолетов EA030. Обеспечивает надежную фиксацию рычага управления и удобство эксплуатации пистолета.
	180 ₽
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	Сальник ED079 с пружиной EF080
	Комплект уплотнения для поворотных соединений и разрывных муфт заправочных пистолетов ZVA. Предназначен для восстановления герметичности соединения при ремонте оборудования.
	180 ₽
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	Скоба EB 280
	Съемный элемент механизма фиксации рычага топливораздаточного пистолета. Аналог EB 280 для пистолетов семейства ZVA и совместимых моделей.
	60 ₽
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	Индикаторная насадка 
аналог EK-145
	Маркировочная вставка для заправочных пистолетов стандарта ZVA. Используется для обозначения вида или марки топлива и визуальной идентификации раздаточного крана.
	50 ₽



Нужен подбор ЗИП под конкретное оборудование?

Отправьте артикул, модель ТРК или фотографию детали, и мы поможем подобрать совместимую позицию, подтвердим наличие и подготовим счет.

Отдел продаж: 
+7 (391) 296-00-67
+7 (923) 270-47-84
info@sibazs.com
sibazs.com
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